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SOLCA NÚCLEO DE LOJA

CONCURSO N°170-2026

INVITACIÓN

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA: 

ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA LED PARA SOLCA NÚCLEO DE LOJA  

Condiciones Generales:

· SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
· El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
· El presente proceso contempla la posibilidad de la adjudicación parcial (uno o varios productos ofrecidos) o total, según convenga a los intereses institucionales.
· Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación.
· Plazo de entrega: Las ofertas se recibirán en el correo institucional ofertas.solcaloja@gmail.com  o de manera presencial en las oficinas de Adquisiciones del hospital de SOLCA Núcleo de Loja hasta las  13H00 del 17 de julio de 2026. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.   
 
Requerimientos generales de la oferta: 

· Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
· Nombre del oferente
· Detallar nombre completo del representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
· Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
· Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
· La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.

1. El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA e indicar si aplica IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y el precio unitario incluyendo todos los decimales que emplea.
2. La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
3. La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.

Requerimientos específicos de la oferta: 

Es OBLIGATORIO que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz en formato WORD, que se adjunta a la invitación:  

	DATOS INFORMATIVOS DEL OFERENTE
	A LLENAR POR OFERENTE

	EMPRESA:
	 

	RUC:
	 

	DIRECCIÓN: 
	 

	CORREO ELECTRÒNICO:
	 

	TELÉFONO:
	

	ADQUISICIÓN DE UNA PANTALLA LED PARA SOLCA NÚCLEO DE LOJA

	LICENCIA DE SOFTWARE DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL

	Características y especificaciones mínimas:
	OFERTADO ( A LLENAR POR EL OFERENTE)

	Tipo de licencia
Licencia perpetua o por suscripción para un (1) reproductor multimedia.
	

	Compatibilidad
Compatible con Windows 10/11 de 64 bits.
	

	Administración
Gestión centralizada mediante plataforma web o aplicación cliente.
	 

	Número de pantallas
Administración de al menos una (1) pantalla digital.
	

	Programación
Por fecha, hora, calendario y listas de reproducción.
	

	Contenido
Imágenes, videos, PDF, HTML5 y texto dinámico.
	

	Plantillas
Creación y edición con múltiples zonas.
	

	División de pantalla
Video, imágenes, reloj, RSS, web y texto.
	

	Actualización
Remota por LAN o Internet.
	

	Usuarios
Múltiples niveles de permisos.
	

	Monitoreo
Estado del reproductor.
	

	Resolución
Hasta 4K UHD.
	

	Orientación
Horizontal y vertical.
	

	Comunicación
TCP/IP Ethernet Gigabit.
	

	Idioma
Español o inglés.
	

	Licenciamiento
Activación legal incluida.
	

	Soporte
Durante la garantía.
	

	REPRODUCTOR MULTIMEDIA

	Características y especificaciones mínimas:
	OFERTADO ( A LLENAR POR EL OFERENTE)

	Tipo
Reproductor multimedia industrial.
	

	Procesador
Intel Core i5 12ª generación o superior.
	

	RAM
8 GB DDR4 mínimo.
	

	Almacenamiento
SSD 256 GB mínimo.
	

	SO
Windows 10/11 Pro 64 bits.
	

	Video
HDMI 2.0 hasta 4K@60Hz.
	

	Red
1 x Gigabit Ethernet.
	

	USB
4 puertos mínimo.
	

	Audio
Salida integrada.
	

	Operación
24/7.
	

	Alimentación
100–240 VAC.
	

	Montaje
VESA o gabinete técnico.
	

	CONTROLADOR DE VIDEO LED

	Características y especificaciones mínimas:
	OFERTADO ( A LLENAR POR EL OFERENTE)

	Tipo
Controlador todo en uno para pantallas LED.
	

	Capacidad
3,9 millones de píxeles mínimo.
	

	Entrada
Hasta 3840×2160.
	

	Entradas
HDMI 2.0, DVI y USB.
	

	Salidas
6 puertos Ethernet Gigabit mínimo.
	

	Funciones
Escalado, brillo, contraste, gamma y color.
	

	Configuración
Software del fabricante y panel frontal.
	

	Operación
24/7.
	

	PANTALLA LED DE INTERIOR

	Características y especificaciones mínimas:
	OFERTADO ( A LLENAR POR EL OFERENTE)

	Tecnología
SMD.
	

	Pixel Pitch
Menor o igual a 2 mm ±0,1 mm.
	

	Dimensiones
3,20 × 1,92 m.
	

	Área
6,144 m².
	

	Resolución
1720 × 1032 píxeles.
	

	Brillo
500–600 nits.
	

	Frecuencia
≥3840 Hz.
	

	Ángulo
160° H / 140° V mínimo.
	

	Escala de grises
16 bits o superior.
	

	Contraste
≥6000:1.
	

	Gabinete
Aluminio fundido.
	

	Dimensiones gabinete
640 × 480 × 50 mm.
	

	Resolución gabinete
344 × 258 píxeles.
	

	Módulo
320 × 160 mm.
	

	Mantenimiento
Frontal.
	

	Peso
≤6,5 kg.
	

	Protección
IP30 o superior.
	

	Alimentación
100–240 VAC.
	

	Vida útil
≥100.000 horas.
	

	Certificaciones
CE, FCC, RoHS o equivalentes.
	

	PANTALLA LED DE INTERIOR

	Características y especificaciones mínimas:
	OFERTADO ( A LLENAR POR EL OFERENTE)

	Garantía
2 años mínimo.

	Soporte
Distribuidor autorizado o representante.
	

	Repuestos
Disponibilidad durante la garantía.
	

	Capacitación
Operación básica.
	

	Puesta en marcha
Instalación, configuración y pruebas.
	

	

	Plazo de entrega: 
	

	Ficha técnica:  Entregar obligatorio 
	

	Forma de pago: 50% anticipo y 50 % contra entrega
	

	Validez de la oferta: 30 días 
	 

	Valor sin IVA:
	 

	Indicar si aplica IVA:
	 



   Loja, 10 de julio de 2026



Ing. Luis Reyes Vélez.
Presidente
SOLCA NÙCLEO DE LOJA
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