SOLCA NÚCLEO DE LOJA
 
CONCURSO N°204-2026
 
INVITACIÓN
 
La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Solca Núcleo de Loja, invita a las personas naturales y/o jurídicas nacionales o extranjeras, domiciliadas en el país y legalmente capacitadas a participar en el CONCURSO DE COMPARACIÓN DE OFERTAS PARA SERVICIO DE: 
 
TRABAJOS DE OBRA CIVIL PARA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADECUACIONES Y ACABADOS PARA LA REMODELACIÓN DEL ÁREA DEL REENCUENTRO FAMILIAR EN LA PLANTA BAJA DEL BLOQUE A DE SOLCA NÚCLEO DE LOJA

Condiciones Generales:

·         SOLCA Núcleo de Loja puede declarar desierto el proceso en caso de no convenir a los intereses institucionales.
·         El procedimiento se ceñirá a las disposiciones del Reglamento Interno para la Adquisición de Bienes, Fármacos, Insumos y Equipos Médicos, Contratación de Obras y Prestación de Servicios incluidos los de Consultoría para SOLCA Núcleo de Loja.
·         Solca Núcleo de Loja puede solicitar aclaraciones de las ofertas previo a la adjudicación

·         Forma de pago: 30% anticipo (con emisión de póliza de garantía de buen uso) y 70% con la presentación de planillas de acuerdo con el trabajo ejecutado y medido. 

·           Plazo de entrega: Las ofertas (original y copia) se presentarán en sobre cerrado y debidamente sellado, en la Secretaría General de la Institución, ubicada en la ciudad de Loja, Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión, esquina, sector Jipiro, hasta las 13H00 del 7 de septiembre del 2026. No se recibirán ofertas fuera del plazo y hora indicada.
 
Requerimientos generales de la oferta:
 
o   Oferta a nombre de: SOLCA NÚCLEO DE LOJA, Ruc:1191707970001
o   Nombre del oferente
o   Detallar nombre completo de representante legal de la empresa, apoderado o persona natural.
o   Adjuntar copia del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C).
o   Detallar dirección completa, números telefónicos: convencional- móvil y correo electrónico.
o   La oferta debe estar firmada por el oferente (personas naturales), su representante legal o apoderado, caso contrario será desestimada.
 
1.    El oferente debe detallar el precio total de la oferta sin IVA y más IVA, considerando que Solca Núcleo Loja no contempla reajuste de precios luego de la adjudicación y los precios unitarios incluyendo todos los decimales que emplea.
2.    La institución no cubrirá costos adicionales por traslado o transporte, por tal motivo el valor debe estar inmerso en el costo ofertado.
3.    La oferta debe ser presentada con toda la información solicitada, adjuntando la documentación soporte correspondiente.
  
Requerimientos específicos de la oferta:
 
Es obligatorio que el oferente proporcione toda la información solicitada en la siguiente matriz:

	DATOS
	 
	 
	DATOS PARA LLENAR POR EL OFERENTE

	EMPRESA
	 
	 
	 

	RUC
	 
	 
	 

	DESCRIPCIÓN: Suministro e instalación de adecuaciones y acabados para la remodelación del área de reencuentro familiar en la planta baja del bloque A de SOLCA NÚCLEO DE LOJA. 
	 
	 
	 

	Rubros:                                                                    
	Cantidades
	Unidad
	 

	PRELIMINARES
	 
	 
	 

	Replanteo y nivelación:                                                           
	57.96
	M2
	 

	Corte y resane en paredes para inst. ancho = 5cm:            
	10
	ML
	 

	Retiro de aparatos sanitarios:                                                    
	7
	U
	 

	Retiro de cerámica en piso y paredes de baño:                      
	19.878
	M2
	 

	Retiro de puertas y ventanas (incluye tapamarcos):                                             
	3
	U
	 

	Retiro de barrederas                                                                
	43.63
	M
	 

	Desmontaje y transporte de mobiliario existente:          
	1
	Global
	 

	Nivelado en piso para vinil:                                                    
	33.79
	M2
	 

	Ensaquillado, acarreo y desalojo de escombros:             
	1
	Global
	 

	Retiro de piso flotante existente:                                         
	45.92
	M2
	 

	Desmontaje de cielo raso:                                                     
	57.96
	M2
	 

	Desmontaje de paredes de gypsum:                                 
	13.832
	M2
	 

	Derrocado de mampostería de ladrillo:                                 
	1.76
	M2
	 

	Limpieza de la obra y sellado de áreas de trabajo:                                                                    
	1
	Global
	 

	ACABADOS
	 
	 
	 

	Mampostería de bloque e=10cm:                                                    
	1.76
	M2
	 

	Lijado y empastado:                                                                  
	98.55
	M2
	 

	Porcelanato en pisos y paredes de baños:                          
	19.878
	M2
	 

	Cielo raso de gypsum:                                                              
	57.96
	M2
	 

	Instalación paredes de gypsum doble cara:                       
	12.072
	M2
	 

	Filos de paredes de gypsum:                                                   
	11.46
	ML
	 

	Pintura para paredes blanco satinada antibacterial:          
	84.78
	M2
	 

	Piso vinil hospitalario alto tráfico, color acorde al diseño y sujeto a  aprobación:                                                                                
	45.92
	M2
	 

	Curva sanitaria de vinil:                                                            
	45.92
	ML
	 

	Ventana fija de aluminio bronce y vidrio arenado:             
	3.636
	M2
	 

	Papel tapiz en pared calidad media alta, diseño sujeto a aprobación:                                                                               
	13.77
	M2
	 

	Mampara en baño de hombres con perfil de aluminio y melamina:             
	6.066
	M2
	 

	APARATOS SANITARIOS
	 
	 
	 

	Reinstalación de inodoro:                                                            
	3
	U
	 

	Reinstalación de urinario:                                                            
	1
	U 
	 

	Provisión e instalación de mezcladoras para lavamanos similar FV:      
	3
	U
	 

	Provisión e instalación de lavamanos, incluye rejilla, sifón y siliconeado:                                                                                       
	3
	U
	 

	INSTALACIONES ELÉCTRICAS
	 
	 
	 

	Punto de iluminación para ojo de buey:                                       
	3
	pto
	 

	Punto de iluminación para panel de 12W:                              
	9
	pto
	 

	Punto de iluminación para espejo:                                            
	2
	pto
	 

	Punto de iluminación para luz indirecta (incluye manguera, color cálido):                                                                                          
	11.53
	ML
	 

	Punto interruptor doble (incluye cableado, brake, placa):     
	3
	U
	 

	Punto interruptor simple (incluye cableado, brake, placa):   
	5
	U
	 

	Punto Tomacorriente doble (incluye cableado, brake, placa):                                          
	6
	U
	 

	MOBILIARIO
	 
	 
	 

	Espejo redondo de 60cm de diámetro retroiluminado:          
	2
	U
	 

	Mueble bajo auxiliar mdf y mesón de melanina panela:       
	4.88
	ML
	 

	Mueble lavabo:                                                                                 
	3
	U
	 

	Puerta tamborada corrediza de mdf color de acuerdo con diseño, incluye cerradura cuadrada color negro mate:                          
	1
	U
	 

	Relacado de puertas existentes,color de acuerdo con diseño:                                                    
	2
	U
	 

	Puerta doble, tamborada en mdf y lacada para acceso:           
	1
	U
	 

	Cambio de mampara existente en baño por una de aluminio y melamina:                                                                                     
	7.077
	M2
	 

	UBICACIÓN: En el nuevo espacio destinado al área de reencuentro familiar en la planta baja del bloque A.
	 
	 
	 

	FORMA DE PAGO: 30% de Anticipo previo a la entrega de una póliza por el buen uso del anticipo y el 70% con la presentación de planillas de acuerdo con el trabajo ejecutado y medido.
	 
	 
	 

	GARANTÍA: 12 Meses
	 
	 
	 

	DISEÑO: SOLCA NÚCLEO DE LOJA cuenta con el diseño arquitectónico, el mismo que deberá ser respetado y ejecutado
	 
	 
	 

	TIEMPO DE ENTREGA: Para la ejecución total 30 días calendario 
	 
	 
	 

	VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DÍAS
	 
	 
	 

	VALOR UNITARIO SIN IVA (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)
	 
	 
	 

	VALOR TOTAL SIN IVA (INCLUIR TODOS LOS DECIMALES A UTILIZAR)
	 
	 
	 



Los interesados en ofertar deberán visitar, conocer y firmar la constancia de que han revisado los espacios existentes y trabajos que se proveerán e instalarán en las adecuaciones y acabados para la remodelación del área de reencuentro familiar en la planta baja del bloque A previo y como requisito a la presentación de la oferta.
El interesado que sea adjudicado para ejecutar estos trabajos deberá aceptar el horario de trabajo que se ha dispuesto en el hospital, el cual será de lunes a domingo iniciando a partir de las 6:00 Horas hasta las 22:00 Horas durante el tiempo de entrega para la realización de estos. 
Loja, 2 de septiembre del 2026.
  
 

Ing. Luis Alejandro Réyes Vélez. 
PRESIDENTE 
COMISIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES. 
SOLCA NÚCLEO DE LOJA.
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